**ÖDEV**

1. Şekilde görülen arazide tava sulama yöntemini planlayınız.

160 m

Bitki cinsi: Buğday

Etkili kök derinliği: 75 cm

Bitki su tüketimi: 6.8 mm/gün

Toprak bünyesi: Killi-tın

Kullanılabilir su tutma kapasitesinin %60’ı tüketildiğinde

sulamaya başlanacak 295 m

Tarla kapasitesi: %28.2

Solma noktası: %17.4

Hacim ağırlığı: 1.32 g/cm3

Su kaynağı debisi: 55 L/s

Sulama suyu kalitesi: T2S1

Günde en çok 12 saat sulama yapılabilecektir.

Sulama doğrultusu uzun kenar boyuncadır.

İnfiltrasyon test sonuçları:

T(dak) D(mm)

30 25

45 31 60 37 90 47 150 66